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 	SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii	
1. Identificator de produs
Denumire comercială: SPRAY BLUE VELVET UFI: SE20-E0NJ-Q00H-C72R
2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări desrecomandate
Nu există alte informații relevante disponibile. Aplicarea substanței / amestecului: Odorizant de aer
Utilizare de către consumatori Uz profesionist
3. Detalii despre furnizorul fișei de date de siguranță Producător/Furnizor:
Prime Solutions 2 str. Deligiorgi
174 56, Alimos, Grecia
Tel.: +30 2109902641
Fax: +30 2109945660
e-mail:info@primesolutions.gr site: www.primesolutions.gr Furnizor/Distribuitor
Spring Air Deligiorgi 2 & Ionias
174 56 Alimos, Atena, Grecia
Tel: +30 2109734805
Fax: +30 2109945660
E-mail: info@springair.gr site: www.springair.gr
1.4 Număr de telefon de urgență:

Telul european de urgență: 112


(Continuarea la pagina 2)

(Continuarea paginii 1)

 	SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor	
2.1 Clasificarea substanței sau amestecului
Clasificare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:

Flacăra GHS02

Aerosol 1	H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient presurizat: Poate exploda dacă este încălzit.


Mediul GHS09

Cronica acvatică 2 H411	Toxic pentru viața acvatică, cu efecte de durată.

2.2 Elemente de etichetă
Etichetarea conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:
Produsul este clasificat și etichetat conform reglementării CLP.
Pictograme de pericol:

GHS02 GHS09

Cuvânt semnal: Pericol
Declarații de risc:
H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient presurizat: Poate exploda dacă este încălzit. H411	Toxic pentru viața acvatică, cu efecte de durată.
Declarații de precauție
P102	Ține-te departe de copii.
P210	Evită căldura, suprafețele fierbinți, scânteile, flăcările deschise și alte surse de aprindere. Fără fumat. P211	Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe o altă sursă de aprindere.
P251	Nu străpunge și nu arde, nici măcar după utilizare. P273	Evită eliberarea în mediul înconjurător.
P391	Colectează scurgerile.
P410+P412 Protejează de lumina soarelui. Nu vă expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.
P501	Eliminați conținutul/recipientul conform reglementărilor locale/regionale/naționale/internaționale.
Informații suplimentare:
EUH208 conține 1-(2,6,6-Trimetilciclohexa-1,3-dienil)-2-buten-1-un, [3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1- (2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)ethan-1-one, 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-un, isoeugenol, (R)-p-mentha-1,8- dien, α-exilcinnamaldehidă, cumarină, acetat linalil, piperonal, metil atrarat, 4-tert-butilciclohexil acetat, linalool. Poate provoca o reacție alergică.
Acumularea de amestecuri explozive este posibilă fără ventilație suficientă.
Clasificare conform Directivei 75/324/EEC (ADD) și a modificărilor sale:
Produsul este clasificat conform Directivei 75/324/EEC (ADD) și a modificărilor sale, deoarece este un produs de distribuire aerosol.
(Continuarea la pagina 3)
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	Determinarea proprietăților de perturbare endocrină

	CAS: 1222-05-5
	galaxolidă
	Lista II

	CAS: 1506-02-1
	1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)ethan-1-one (Fixolid)
	Lista II



SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2 Amestecuri
Descriere: Amestec format din următoarele ingrediente periculoase:
2.3 Other hazards
Results of PBT and vPvB assessment PBT: Not applicable.
vPvB: Not applicable.

	Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878:

	CAS: 75-28-5
	Izobutan
	25-50%

	EINECS: 200-857-2
Număr de index: 601-004-00-0
	
	

	
	[image: ] Flam. Gaz 1A, H220; Press. Gaz (comp.), H280
	

	CAS: 34590-94-8
	(2-metoximetiletoxi)propanol
	10-25%

	EINECS: 252-104-2
	substanță cu o limită de expunere la locul de muncă comunitar
	

	Reg.nr.: 01-2119450011-60-XXXX
	
	

	CAS: 74-98-6
	Propan
	10-25%

	EINECS: 200-827-9
Număr index: 601-003-00-5
	
	

	
	[image: ] Flam. Gaz 1A, H220; Press. Gaz (comp.), H280
	

	CAS: 64-17-5
	Etanol
	≥2,5-<10%

	EINECS: 200-578-6
Număr de index: 603-002-00-5
	
	

	
	[image: ] Flam. Liq. 2, H225; [image: ] Iritație oculară. 2, H319
	

	Reg.nr.: 01-2119457610-43-XXXX
	
	

	CAS: 106-97-8
	butan
	2.5-10%

	EINECS: 203-448-7
Număr de index: 601-004-00-0
	
	

	
	[image: ] Flam. Gaz 1A, H220; Press. Gaz (comp.), H280
	

	CAS: 1222-05-5
	galaxolidă
	≥0,25-<2,5%

	EINECS: 214-946-9
Număr de index: 603-212-00-7
	
	

	
	[image: ] Acută acvatică 1, H400; Chronic acvatic 1, H410
	

	Reg.nr.: 01-2119488227-29-XXXX
	
	

	CAS: 1506-02-1
	1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-
	≥0,25-<2,5%

	EINECS: 216-133-4
	naftil)ethan-1-one (Fixolid)
	

	Reg.nr.: 01-2119539433-40-XXXX
	
	

	
	Acută acvatică 1, H400; Cronica acvatică 1, H410;
	

	
	Toxicologie acută. 4, H302
	

	CAS: 32388-55-9
	[3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahidro-3,6,8,8-
	≥0,25-<1%

	EINECS: 251-020-3
	tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)ethan-1-one
	

	Reg.nr.: 01-2119969651-28-XXXX
	
	

	
	Acută acvatică 1, H400; Cronica acvatică 1, H410;
	

	
	Sensurile de piele 1, H317
	

	CAS: 54464-57-2
	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-
	≥0,25-<1%

	EINECS: 259-174-3
	naftil)ethan-1-one
	

	
	[image: ] Cronica acvatică 1, H410; [image: ] Iritații ale pielii. 2, H315; Sensurile de piele 1, H317
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	CAS: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
Număr de index: 601-096-00-2
	(R)-p-mentha-1,8-diene
	≥0,25-<1%

	
	Flam. Liq. 3, H226; [image: ] Asp. Toxicologic. 1, H304;
Acută acvatică 1, H400; [image: ] Iritații ale pielii. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Chronic acvatic 3, H412
	

	CAS: 101-86-0
EINECS: 202-983-3
	α-hexilcinnamaldehidă
	≥0,25-<1%

	
	Acută acvatică 1, H400; Cronica acvatică 2, H411; Sensibilități de piele 1B, H317
	

	CAS: 91-64-5
EINECS: 202-086-7
	Cumarin
	≥0,1-<1%

	
	[image: ] Toxicologie acută. 4, H302; Skin Sens. 1B, H317; Chronic acvatic 3, H412
	

	CAS: 112-44-7
EINECS: 203-972-6
	Undecanal
	<0,25%

	
	Acută acvatică 1, H400; Cronica acvatică 2, H411; Iritarea pielii. 2, H315
	

	CAS: 115-95-7
EINECS: 204-116-4
Reg.nr.: 01-2119454789-19-XXXX
	Acetat de linalil
	≥0,1-<1%

	
	[image: ] Iritarea pielii. 2, H315; Iritație oculară. 2, H319; Sensurile de piele 1, H317
	

	CAS: 120-57-0
EINECS: 204-409-7
	piperonal
	≥0,1-<1%

	
	[image: ] Sensurile de piele 1, H317
	

	CAS: 3100-36-5
ELINCS: 401-700-2
Număr de index: 606-046-00-3
	Un amestec de cis- și trans-cyclohexadec-8-en-1-one
	≥0,025-<0,25%

	
	[image: ] Acută acvatică 1, H400; Chronic acvatic 1, H410
	

	CAS: 4707-47-5
EINECS: 225-193-0
	Metil atrarat
	≥0,1-<1%

	
	[image: ] Sensibilități de piele 1B, H317
	

	CAS: 32210-23-4
EINECS: 250-954-9
Reg.nr.: 01-2119976286-24-XXXX
	Acetat 4-tert-butilciclohexil
	≥0,1-<1%

	
	[image: ] Sensurile de piele 1, H317
	

	CAS: 65405-77-8
EINECS: 265-745-8
Reg.nr.: 01-2119987320-37-XXXX
	cis-3-Salicilatul Hexenil
	<0,25%

	
	[image: ] Acută acvatică 1, H400
	

	CAS: 68901-15-5
EINECS: 272-657-3
Reg.nr.: 01-2120770514-54-XXXX
	Alil-(ciclohexixi)acetat
	≥0,025-<0,25%

	
	Acută acvatică 1, H400; Cronica acvatică 1, H410; Toxicologie acută. 4, H302
	

	CAS: 78-70-6
EINECS: 201-134-4
Număr de index: 603-235-00-2
	Linalool
	≥0,1-<1%

	
	[image: ] Iritarea pielii. 2, H315; Iritație oculară. 2, H319; Sensibilități de piele 1B, H317
	

	CAS: 23696-85-7
EINECS: 245-833-2
	1-(2,6,6-Trimetilciclohexa-1,3-dienil)-2-buten-1-una
	<0,1%

	
	[image: ] Cronica acvatică 2, H411; [image: ] Iritații ale pielii. 2, H315; Sensuri de piele 1A, H317
	

	CAS: 97-54-1
EINECS: 202-590-7
Număr de index: 604-094-00-X
	Izoeugenol
	<0,01%

	
	[image: ] Toxicologie acută. 4, H302; Toxicologie acută. 4, H312; Toxicologie acută. 4, H332; Iritarea pielii. 2, H315; Iritație oculară. 2, H319; Sensurile de piele 1A, H317; STOT SE 3, H335
Limită specifică de concentrație:
Sensurile pielii 1A; H317: C ≥0,01 %
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 	SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor	
4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor
Informații generale: Scoateți persoanele afectate la aer curat.
După inhalare:
În caz de inconștiență, plasați pacientul stabil într-o poziție laterală pentru transport. Solicitați tratament medical în caz de apărere a plângerilor.
Dacă respirația este dificilă, scoateți-vă la aer proaspăt. Restabiliți respirația. Stai cald și liniștit. Anunțați medicul.
După contactul cu pielea:
Spală imediat pielea cu săpun și apă. Îndepărtează hainele contaminate.
În caz de iritații ale pielii, consultați un medic.
După contactul vizual:
Clătește imediat ochii cu multă apă, ridicând ocazional pleoapele superioare și inferioare. Verifică și scoate orice lentile de contact.
Continuă clătirea timp de 15 minute.
Solicitați asistență medicală dacă apare o iritație.
Evitați riscul puternic de leziuni ale corneei cauzate de jeturi de apă, consultați un medic.
După înghițire:
Bea multă apă și oferă aer proaspăt. Cheamă imediat un doctor. Solicită imediat sfatul unui medic.
Nu da niciodată nimic cu gura unei persoane inconștiente.
4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate
Nu există alte informații relevante disponibile.
4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratament special necesar
Nu există alte informații relevante disponibile.

 	SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor	
1. Medii de stingere Agenți stingători potriviți:
CO2, pulbere sau spray cu apă. Stinge incendiile mai mari cu stropi de apă. Spumă
Nisip sau sol
2. Pericole speciale care decurg din substanța sau amestecul
Recipientul presurizat poate exploda într-un incendiu. Recipientul presurizat poate exploda dacă este încălzit, din cauza acumulării excesive de presiune.
3. Sfaturi pentru pompieri Echipament de protecție:
Aparatele de respirație autonome și hainele de protecție complete trebuie purtate în caz de incendiu. Poartă protecție pentru ochi.
Informații suplimentare
Colectați separat apa contaminată pentru stingerea incendiilor. Nu trebuie să intre în sistemul de canalizare.



 	SECȚIUNEA 6: Măsuri de eliberare accidentală	
1. Precauții personale, echipamente de protecție și proceduri de urgență:
Poartă echipament de protecție. Ține persoanele neprotejate departe. Stai departe de sursele de aprindere.
1. Pentru personalul non-urgent , evitați contactul cu materiale care picură sau care curge
(Continuarea la pagina 6)
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6.1.2 Pentru respondenții de urgență
Poartă echipament de protecție. Ține persoanele neprotejate departe.
Intervenienții de prim ajutor trebuie să poarte haine protectice, mănuși, ochelari de protecție și dispozitiv respirator cu filtru de tip A.
1. Măsuri de precauție de mediu:
Nu permite pătrunderea în canalizări/apă de suprafață sau subterană. Nu lăsa să pătrundă în pământ.
Preveniți ca produsul să pătrundă în canalizare, râuri sau în mediul acvatic.
2. Metode și materiale pentru izolare și curățare: Eliminarea materialului contaminat ca deșeu conform articolului 13. Trimiteți pentru recuperare sau eliminare în recipiente adecvate.
3. Referință la alte secțiuni:
Consultați Secțiunea 7 pentru informații despre manipularea în siguranță.
Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentele de protecție personală. Consultați Secțiunea 13 pentru informații despre eliminarea animalelor.



 	SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare	
7.1 Precauții pentru manipularea în siguranță
Deschide și manipulează priza cu grijă.
Mânuiește cu grijă. Evită zdruncinările, frecarea și impactul.
Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:

Țineți sursele de aprindere la distanță - Nu fumați.

Recipient presurizat: protejează de lumina soarelui și nu expunerea la temperaturi care depășesc 50°C, adică la lumini electrice. Nu străpunge și nu arde, nici măcar după utilizare.
Nu pulverizați pe o flacără goală sau pe orice material incandescent. Amestecuri inflamabile de gaz-aer pot apărea în recipiente goale.
Păstrează-l într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat, fixat în avans, departe de sursele de căldură, flăcări, aprindere și lumina directă a soarelui.
7.2 Condiții pentru depozitare sigură, inclusiv orice incompatibilități Depozitare: Depozitare în condiții reci și uscate, în prize bine etanșate. Cerințe ce trebuie îndeplinite de depozite și receptacule:
Depozitează într-un loc cool.
Respectați reglementările oficiale privind depozitarea ambalajelor cu recipiente presurizate. Preveniți orice infiltrare în pământ.
Informații despre depozitarea într-o singură facilitate comună: Nu este obligatorie.
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: Niciuna.
7.3 Utilizări finale specifice Nu există alte informații relevante disponibile. 	SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecție personală	
8.1 Parametri de control

(Contd. on page 7)
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	Ingrediente cu valori limite care necesită monitorizare la locul de muncă:

	CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol

	IOELV (UE)
	Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm Piele
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	WEL (Marea Britanie)
	Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm Sk

	CAS: 64-17-5 etanol

	WEL (Marea Britanie)
	Valoare pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm

	CAS: 106-97-8 butan

	WEL (Marea Britanie)
	Valoare pe termen scurt: 1810 mg/m³, 750 ppm
Valoare pe termen lung: 1450 mg/m³, 600 ppm Carc (dacă este mai mult de 0,1% din buta-1,3-dienă)

	CAS: 84-66-2 ftalat de dietil

	WEL (Marea Britanie)
	Valoare pe termen scurt: 10 mg/m³ Valoare pe termen lung: 5 mg/m³


Lucrători DNEL Expunere pe termen lung efecte locale
Etanol (CAS 64-17-5)
Inhalare: 1900 mg/m³
Lucrători DNEL Expunere pe termen lung efecte sistemice
Etanol (CAS 64-17-5)
Inhalație: 950 mg/m³
Contact cu pielea: 343 mg/kg greutate/zi
Consumatori DNEL Expunere acută/pe termen scurt
Etanol (CAS 64-17-5) Inhalare: 950 mg/m³
8.2 Controlul expunerii
8.2.1. Controale inginerești adecvate Asigurați o ventilație adecvată.
Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul de protecție individuală
Măsuri generale de protecție și igienă: Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul serviciului. Protecție respiratorie: Folosiți un dispozitiv de protecție respiratorie adecvat în caz de ventilație insuficientă. Protecție pentru mâini

Mănuși de protecție

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.
Din cauza lipsei testelor, nu se poate recomanda materialul mănușii pentru produs/ preparare sau amestec chimic.
Selecția materialului mănușii în funcție de momentele de penetrare, ratele de difuzie și degradarea
Materialul mănușilor
Selecția mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la un producător la altul. Deoarece produsul este un amestec de mai multe substanțe, rezistența materialului mănușii nu poate fi calculată dinainte și, prin urmare, trebuie verificată înainte de aplicare. Timpul de penetrare al materialului mănușilor
Timpul exact de perfuncție trebuie stabilit de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.
Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt realizați în condiții practice. Prin urmare, se recomandă un timp maxim de uzură, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.
Protecție pentru ochi/față nu este obligatorie.
(Continuare la pagina 8)
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Protecția corpului:

Îmbrăcăminte de protecție rezistentă chimic.

Controlul expunerii la mediu Nu eliberați produsul în mediu fără control.



 	SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice	

	9.1 Informații despre proprietățile fizice și chimice de bază

	Informații generale

	Starea fizică	Aerosol

	Culoare:	Nedeterminat

	Miros:	Caracteristică

	Pragul de miros:	Nedeterminat

	Punctul de fierbere sau punctul de fierbere inițial și fierbere

	Răspândire	Nu este aplicabil

	Inflamabilitate	Aerosol extrem de inflamabil.

	Limita inferioară și superioară de explozie

	Mai jos:	Nedeterminat

	Partea superioară:	Nedeterminat

	Punct fierbinte:	Nedeterminat

	Temperatura de auto-aprindere:	Nedeterminat

	Temperatura de descompunere:	Nedeterminat

	pH	Nedeterminat

	Vâscozitate:

	Vâscozitatea cinematică	Nedeterminat

	Dinamic:	Nedeterminat

	Solubilitate

	Apă:	Nedeterminat

	Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat

	Presiunea vaporilor:	Nedeterminat

	Densitate și/sau densitate relativă

	Densitate:	Nedeterminat

	Densitatea relativă	Nedeterminat

	Densitatea vaporilor	Nedeterminat

	9.2 Alte informații

	Aspect:

	Formă:	Aerosol

	Informații importante privind protecția sănătății și

	mediul și siguranța.

	Temperatura de auto-aprindere:	Produsul nu se aprinde singur.

	Proprietăți explozive:	Produsul nu este exploziv. Totuși, formarea

	Sunt posibile amestecuri explozive aer/vapori.

	Punct de noră/punct de clarificare:

	Proprietăți de oxidare	Nu oxidează

	Rata de evaporare	Nu este aplicabil


(Continuarea la pagina 9)
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	Informații referitoare la clasele de pericol fizic Explozibili	Void
Gaze inflamabile	Void
Aerosoli	Aerosol extrem de inflamabil. Recipient presurizat: Poate exploda dacă este încălzit.
Gaze oxidante	Void
Gaze sub presiune	Void
Lichide inflamabile	Void
Solide inflamabile	Void
Substanțe și amestecuri auto-reactive	Void
Lichide piroforice	Void
Solide piroforice	Void
Substanțe și amestecuri care se autoîncălzesc	Void
Substanțe și amestecuri care emit substanțe inflamabile
Gaze în contact cu apa	Void
Lichide oxidante	Void
Solide oxidante	Void
Peroxizi organici	Void
Coroziv pentru metale	Void
Explozibili desensibilizați	Void



 	SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate	
1. Reactivitate stabilă în condiții normale
2. Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.
Descompunerea termică / condiții ce trebuie evitate
Pentru a evita descompunerea termică, nu supraîncălzește. Stabil la temperatura mediului.
3. Posibilitatea unor reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.
4. Condiții de evitat
Produsul nu trebuie expus la temperaturi ridicate, scântei, flăcări și sarcini electrostatice.
5. Materiale incompatibile Agenți oxidanți
6. Produse periculoase de descompunere Nu sunt cunoscute produse periculoase.
10.1 

 	SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice	
11.1 Informații despre clasele de risc definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Coroziune/iritații ale pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Leziuni sau iritații grave ale ochilor Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Sensibilizare respiratorie sau cutanată Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Mutagenicitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Carcinogenicitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate reproductivă Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
(Continuarea la pagina 10)
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	Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

	CAS: 64-17-5 etanol

	Oral
Inhalativ
	LD50
LC50/4 h (vapori)
	7.060 mg/kg (șobolanul)
20.000 mg/l (șobolani)
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STOT-expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Expunerea repetată STOT Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Riscul de aspirație Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Informații toxicologice suplimentare:
Toxicitatea dozei repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
11.2 Informații despre alte pericole

	Proprietăți de perturbare endocrină

	CAS: 1222-05-5
	galaxolidă
	Lista II

	CAS: 1506-02-1
	1-(5,6,7,8-Tetrahidro-3,5,5,6,8,8-hexametil-2-naftil)ethan-1-one (Fixolid)
	Lista II

	CAS: 118-58-1
	Salicilatul benzilic
	Lista II



SECTION 12: Ecological information

12.1 Toxicitate

	Toxicitatea acvatică:

	CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol

	EC50
EC50 (48h) LC50 (96h)
	1.000 mg/l (alge)
1.000 mg/l (Daphnia magna) 1.000 mg/l (fis)


12.2 Persistență și degradabilitate
(CAS: 64-17-5) Etanol
84% în 20 de zile Biodegradabil
12.3 Potențial bioacumulativ Nu există alte informații relevante disponibile.
12.4 Mobilitatea în sol Nu există alte informații relevante disponibile.
12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB PBT: Nu se aplică.
vPvB: Nu se aplică.
12.6 Proprietăți de perturbare endocrină Pentru informații despre proprietățile de perturbare endocrină, consultați secțiunea 11.
12.7 Alte efecte adverse Observație: Toxic pentru pești
Informații ecologice suplimentare:
Note generale:
Pericol de apă clasa 1 (Regulamentul german) (Autoevaluare): ușor periculos pentru apă De asemenea otrăvitor pentru pești și plancton în corpurile de apă.
Produsul conține materiale dăunătoare mediului.
EN
(Continuarea la pagina 11)

 	SECȚIUNEA 13: Considerente privind eliminarea	
13.1 Metode de tratare a deșeurilor Recomandare

Eliminați conform Regulamentelor Naționale.

Nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul casnic. Nu lăsați produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Ambalaje necurățate:
Recomandare: Eliminarea trebuie făcută conform reglementărilor oficiale.
Agenți recomandați de curățare: Apă, dacă este necesar, împreună cu agenți de curățare.

 	SECTION 14: Transport information	
(Contd. on page 12)
EN
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	Catalogul european de deșeuri

	HP3
	Inflamabil

	HP14
	Ecotoxic










	14.1 Număr ONU sau număr de identificare ADR, IMDG, IATA
	
UN1950

	14.2 Numele corect de expediere ONU ADR

IMDG IATA
	
AEROSOLI DIN 1950, PERICULOȘI PENTRU MEDIU
AEROSOLI, POLUANȚI MARINI
AEROSOLI, inflamabili

	14.3 Clase(e) de pericol de transport
	

	ADR
	

	
[image: ] [image: ]
	

	Clasă
	2 gaze de 5°F.

	Casă de discuri
	2.1

	IMDG

[image: ] [image: ]

Clasă
	




2.1 Gaze.
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	Casă de discuri	2.1

	IATA

[image: ]
Clasă	2.1 Gaze.
Casă de discuri	2.1

	14.4 Grupul de ambalare
ADR, IMDG, IATA	Void

	14.5 Pericole de mediu:	Periculos pentru mediu
Poluanți marini:	Da
Simbol (pește și copac)
Marcaj special (ADR):	Simbol (pește și copac)

	14.6 Precauții speciale pentru utilizator	Atenție: gaze.
Număr de identificare a pericolului (cod Kemler):	-
Numărul EMS:	F-D, S-U
Codul de depozitare	SW1 Protejat de sursele de căldură.
SW22 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru: Categoria A. Pentru AEROSOLI cu o capacitate peste 1 litru: Categoria B. Pentru AEROSOLI DE DEȘEU: Categoria C, fără spații de locuit.
Codul de segregare	SG69 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru:
Segregarea pentru clasa a 9-a. Stow s-a "separat de" clasa 1, cu excepția diviziei 1.4.
Pentru AEROSOLI cu o capacitate peste 1 litru: Segregare conform subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2. Pentru AEROSOLI DE DEȘEU:
Segregare în funcție de subdiviziunea corespunzătoare a clasei 2.

	14.7 Transport maritim în cantități mari conform IMO
Instrumente	Nu se aplică.

	Transport/Informații suplimentare:

	ADR

	Cantități limitate (LQ)	1L

	Mărimi exceptate (EQ)	Cod: E0

	Nu este permis ca cantitate exceptată

	Categoria transport	2

	Cod de restricție a tunelului	D

	IMDG

	Cantități limitate (LQ)	1L

	Mărimi exceptate (EQ)	Cod: E0

	Nu este permis ca cantitate exceptată


(Continuarea la pagina 13)
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UN "Model Regulation":
UN 1950 AEROSOLS, 2.1, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

SECTION 15: Regulatory information

15.1 Reglementările/legislația privind siguranța, sănătatea și mediul specifică substanței sau amestecului
Regulamentul REACH 1907/2006/CE Regulamentul (UE) 2020/878
Regulamentul CLP 1272/2008/CE
Produsul este clasificat conform Directivei 75/324/EEC (ADD) și a modificărilor sale, deoarece este un produs de distribuire aerosol.
Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă.
Directiva Consiliului 94/33/CE privind protecția tinerilor la locul de muncă, așa cum a fost modificată.
Directiva 92/85/CEE privind introducerea măsurilor care să încurajeze îmbunătățirea siguranței și sănătății la locul de muncă a lucrătorilor însărcinați și a celor care au născut recent sau alăptează, așa cum a fost modificat
Directiva 2012/18/UE
Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu conține substanțe denumite.
Categoria Seveso
AEROSOLI INFLAMABILI P3A P3A
E2 Periculos pentru mediul acvatic
Cantitate de calificare (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 150 t Cantitate de calificare (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 500 t REGULAMENT (CE) Nr. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricție: 3

	DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice – Anexa II

	Niciunul dintre ingrediente nu este menționat.


REGULAMENTUL (UE) 2019/1148
	Anexa I - PRECURSORI DE EXPLOZIBILI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară pentru licențiere conform articolului 5(3))

	Niciunul dintre ingrediente nu este menționat.

	ANEXA II - PRECURSORI AI EXPLOZIBILILOR RAPORTABILI

	Niciunul dintre ingrediente nu este menționat.

	Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii medicamentelor

	CAS: 120-57-0
	piperonal
	1

	Regulamentul (CE) nr. 111/2005 stabilește reguli pentru monitorizarea comerțului dintre Comunitate și țările terțe cu precursori de medicamente

	CAS: 120-57-0
	piperonal
	1


Reglementări naționale:
Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitiveNu conține substanțe de mare îngrijorare (SVHC).

Substances of very high concern (SVHC) according to REACH, Article 57

(Continuarea la pagina 14)
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15.2 Chemical safety assessment: A Chemical Safety Assessment has not been carried out.


 	SECȚIUNEA 16: Alte informații	 Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Totuși, acest lucru nu constituie o garanție pentru anumite caracteristici ale produsului și nu va constitui o relație contractuală valabilă din punct de vedere legal.
Expresii relevante
H220 Gaz extrem de inflamabil.
H225 Lichid și vapori foarte inflamabili. H226 Lichid inflamabil și vapori.
H280 conține gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit. H302 dăunător dacă este înghițit.
H304 poate fi fatal dacă este înghițită și pătrunde în căile respiratorii. H312 Dăunător în contact cu pielea.
H315 provoacă iritații ale pielii.
H317 poate provoca o reacție alergică cutanată. H319 Provoacă iritații grave la ochi.
H332 dăunător dacă este inhalat.
H335 poate provoca iritații respiratorii. H400 Foarte toxic pentru viața acvatică.
H410 Foarte toxic pentru viața acvatică, cu efecte de lungă durată. H411 Toxic pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată.
H412 Dăunător pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată.
Sfaturi de antrenament
Ar trebui oferită angajaților instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și conversia produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.
Departamentul care emite SDS:
[image: ]SUSTCHEM S.A.
Departamentul REACH & Servicii Chimice
A: 144, 3 septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30 210 8252575
W: www.sustchem.gr | E: info@suschem.gr
Abrevieri și acronime:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Acord European privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe șosea)
IMDG: Codul Maritim Internațional pentru Mărfuri Periculoase IATA: Asociația Internațională a Transportului Aerian
GHS: Sistemul Global Armonizat de Clasificare și Etichetare a Substanțelor Chimice EINECS: Inventarul European al Substanțelor Chimice Comerciale Existente ELINCS: Lista Europeană a Substanțelor Chimice Notificate
CAS: Chemical Abstracts Service (divizia American Chemical Society) LC50: Concentrație letală, 50%
LD50: Doză letală, 50 la sută
PBT: SVHC persistent, bioacumulativ și toxic: Substanțe de îngrijorare foarte ridicată vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ Flam. Gaz 1A: Gaze inflamabile – Categoria 1A Aerosol 1: Aerosoli – Categoria 1
Presă. Gaz (Comp.): Gaze sub presiune – Gaz comprimat Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2
Flam. Liq. 3: Lichide inflamabile – Categoria 3 Toxicitate acută. 4: Toxicitate acută – Categoria 4
Iritarea pielii. 2: Coroziune/iritație a pielii – Categoria 2
(Continuare la pagina 15)
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Iritație oculară. 2: Leziuni grave ale ochilor/iritații oculare – Categoria 2 Sensibilizări ale pielii. 1: Sensibilizare a pielii – Categoria 1
Sensurile pielii 1A: Sensibilizarea pielii – Sensibilizarea pielii Categoria 1A 1B: Sensibilizarea pielii – Categoria 1B
STOT SE 3: Toxicitate specifică a organelor țintă (expunere unică) – Categoria 3 Asp. Toxicologic. 1: Hazard de aspirație – Categoria 1
Acvatic acut 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut – Categoria 1 Cronic acvatic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 1 Cronic acvatic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 2 Cronic acvatic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 3

(Continuarea paginii 14)







EN
image3.png
4




image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png




image12.png




image13.png
1%




image14.png
(7




image15.png
(7




image16.png




image17.png




image18.png




image19.png




image20.png




image21.png




image22.png
(7




image23.png




image24.png




image25.png




image26.png




image27.png




image28.png




image29.png




image30.png




image31.png




image32.png




image33.png




image34.png




image35.png




image36.png




image37.png




image38.png




image39.png




image40.png




image41.png




image42.png




image43.png




image44.png




image45.png




image46.png




image47.png




image48.png




image1.jpeg
@

Spn?nglr

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR




image49.png




image50.png




image51.png




image52.png




image53.png




image54.png




image55.png




image56.png




image57.png




image58.png




image59.png




image2.png
4




image60.png
SUST®
CHeM

CONSULTING




