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55.1.1


Fișa datelor de siguranță
în conformitate cu Regulamentul 1907/2006/CE (Regulamentul REACH), UE 2020/878 și Regulamentul nr. 1272/2008/CE (CLP)

Pagina 1/12



Data tipăririi 22.09.2022

Numărul de versiune 1

Revizie: 15.09.2022


 	SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a companiei/întreprinderii	
1. Identificator de produs
Denume comercial: SPRAY GRAPES UFI: QA20-W0Y5-E000-PVGP
2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări desrecomandate
Nu există alte informații relevante disponibile. Aplicarea substanței / amestecului: Odorizant de aer
Utilizare de către consumatori Uz profesionist
3. Detalii despre furnizorul fișei de date de siguranță Producător/Furnizor:
Prime Solutions 2 str. Deligiorgi
174 56, Alimos, Grecia
Tel.: +30 2109902641
Fax: +30 2109945660
e-mail:info@primesolutions.gr site: www.primesolutions.gr Furnizor/Distribuitor
Spring Air Deligiorgi 2 & Ionias
174 56 Alimos, Atena, Grecia
Tel: +30 2109734805
Fax: +30 2109945660
E-mail: info@springair.gr site: www.springair.gr
1.4 Număr de telefon de urgență:

Telul european de urgență: 112
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 	SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor	
2.1 Clasificarea substanței sau amestecului
Clasificare conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:

Flacăra GHS02

Aerosol 1 H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient presurizat: Poate exploda dacă este încălzit.

2.2 Elemente de etichetă
Etichetarea conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 CLP:
Produsul este clasificat și etichetat conform reglementării CLP.
Pictograme de pericol:

GHS02

Cuvânt semnal: Pericol
Declarații de risc:
H222-H229 Aerosol extrem de inflamabil. Recipient presurizat: Poate exploda dacă este încălzit.
Declarații de precauție
P102	Ține-te departe de copii.
P210	Evită căldura, suprafețele fierbinți, scânteile, flăcările deschise și alte surse de aprindere. Fără fumat. P211	Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe o altă sursă de aprindere.
P251	Nu străpunge și nu arde, nici măcar după utilizare.
P410+P412 Protejează de lumina soarelui. Nu vă expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.
P501	Eliminați conținutul/recipientul conform reglementărilor locale/regionale/naționale/internaționale.
Informații suplimentare:
EUH208 conține α-hexilcinnamaldehidă, 1-ciclohexiletil 2-butenoat. Poate provoca o reacție alergică. Acumularea de amestecuri explozive este posibilă fără ventilație suficientă.
Clasificare conform Directivei 75/324/EEC (ADD) și a modificărilor sale:
Produsul este clasificat conform Directivei 75/324/EEC (ADD) și a modificărilor sale, deoarece este un produs de distribuire aerosol.
2.3 Alte pericole
Rezultatele evaluării PBT și vPvB PBT: Nu se aplică.
vPvB: Nu se aplică. 	SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații despre ingrediente	
3.2 Amestecuri
Descriere: Amestec format din următoarele ingrediente periculoase:

(Contd. on page 3)
EN







	Ingrediente conform Regulamentului (UE) 2020/878:

	CAS: 75-28-5
	Izobutan
	25-50%

	EINECS: 200-857-2
Număr de index: 601-004-00-0
	
	

	
	[image: ] Flam. Gaz 1A, H220; Press. Gaz (comp.), H280
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	CAS: 34590-94-8
	(2-metoximetiletoxi)propanol
	10-25%

	EINECS: 252-104-2
	substanță cu o limită de expunere la locul de muncă comunitar
	

	Reg.nr.: 01-2119450011-60-XXXX
	
	

	CAS: 74-98-6
	Propan
	10-25%

	EINECS: 200-827-9
Număr index: 601-003-00-5
	
	

	
	[image: ] Flam. Gaz 1A, H220; Press. Gaz (comp.), H280
	

	CAS: 64-17-5
	Etanol
	≥2,5-<10%

	EINECS: 200-578-6
Număr de index: 603-002-00-5
	
	

	
	[image: ] Flam. Liq. 2, H225; [image: ] Iritație oculară. 2, H319
	

	Reg.nr.: 01-2119457610-43-XXXX
	
	

	CAS: 106-97-8
	butan
	2.5-10%

	EINECS: 203-448-7
Număr de index: 601-004-00-0
	
	

	
	[image: ] Flam. Gaz 1A, H220; Press. Gaz (comp.), H280
	

	CAS: 101-86-0
	α-hexilcinnamaldehidă
	≥0,25-<1%

	EINECS: 202-983-3
	
	

	
	Acută acvatică 1, H400; Cronica acvatică 2, H411;
	

	
	Sensibilități de piele 1B, H317
	

	CAS: 106-30-9
	Heptanoat de etil
	≥0,025-<0,25%

	EINECS: 203-382-9
Reg.nr.: 01-2120104876-54-XXXX
	
	

	
	[image: ] Acută acvatică 1, H400; Chronic acvatic 1, H410
	

	CAS: 68039-69-0
	1-Ciclohexiletil 2-butenoat
	≥0,1-<0,25%

	EINECS: 268-276-7
	
	

	
	[image: ] Cronica acvatică 2, H411; [image: ] Sensurile de piele 1, H317
	




 	SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor	
4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor
Informații generale: Scoateți persoanele afectate la aer curat.
După inhalare:
În caz de inconștiență, plasați pacientul stabil într-o poziție laterală pentru transport. Solicitați tratament medical în caz de apărere a plângerilor.
Dacă respirația este dificilă, scoateți-vă la aer proaspăt. Restabiliți respirația. Stai cald și liniștit.
După contactul cu pielea:
Îndepărtează hainele contaminate.
Spală imediat pielea cu săpun și apă. În caz de iritații ale pielii, consultați un medic.
După contactul vizual:
Evitați riscul puternic de leziuni ale corneei cauzate de jeturi de apă, consultați un medic.
Clătește imediat ochii cu multă apă, ridicând ocazional pleoapele superioare și inferioare. Verifică și scoate orice lentile de contact.
Continuă clătirea timp de 15 minute.
Solicitați asistență medicală dacă apare o iritație.
După înghițire:
Bea multă apă și oferă aer proaspăt. Cheamă imediat un doctor. Solicită imediat sfatul unui medic.
Nu da niciodată nimic cu gura unei persoane inconștiente.
4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate
Nu există alte informații relevante disponibile.
(Continuarea la pagina 4)
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4.3 Indicații privind orice îngrijire medicală imediată și tratament special necesar
Nu există alte informații relevante disponibile.




 	SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor	
1. Medii de stingere Agenți stingători potriviți:
CO2, pulbere sau spray cu apă. Stinge incendiile mai mari cu stropi de apă. Spumă
Nisip sau sol
2. Pericole speciale care decurg din substanța sau amestecul
Recipientul presurizat poate exploda într-un incendiu. Recipientul presurizat poate exploda dacă este încălzit, din cauza acumulării excesive de presiune.
3. Sfaturi pentru pompieri Echipament de protecție:
Aparatele de respirație autonome și hainele de protecție complete trebuie purtate în caz de incendiu. Poartă protecție pentru ochi.
Informații suplimentare
Colectați separat apa contaminată pentru stingerea incendiilor. Nu trebuie să intre în sistemul de canalizare.




 	SECȚIUNEA 6: Măsuri de eliberare accidentală	
1. Precauții personale, echipamente de protecție și proceduri de urgență:
Poartă echipament de protecție. Ține persoanele neprotejate departe. Stai departe de sursele de aprindere.
1. Pentru personalul non-urgent , evitați contactul cu materiale care picură sau care curge
2. Pentru intervenienții de urgență
Poartă echipament de protecție. Ține persoanele neprotejate departe.
Intervenienții de prim ajutor trebuie să poarte haine protectice, mănuși, ochelari de protecție și dispozitiv respirator cu filtru de tip A.
1. Măsuri de precauție de mediu:
Nu permite pătrunderea în canalizări/apă de suprafață sau subterană.
Preveniți ca produsul să pătrundă în canalizare, râuri sau în mediul acvatic.
1. Metode și materiale pentru izolare și curățare: Eliminarea materialului contaminat ca deșeu conform articolului 13. Trimiteți pentru recuperare sau eliminare în recipiente adecvate.
1. Referință la alte secțiuni:
Consultați Secțiunea 7 pentru informații despre manipularea în siguranță.
Consultați Secțiunea 8 pentru informații despre echipamentele de protecție personală. Consultați Secțiunea 13 pentru informații despre eliminarea animalelor.



 	SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare	
7.1 Precauții pentru manipulare sigură
Deschide și manipulează priza cu grijă.
Mânuiește cu grijă. Evită zdruncinările, frecarea și impactul.
(Continuarea la pagina 5)
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(Contd. of page 4)
Informații despre protecția împotriva incendiilor și exploziilor:

Țineți sursele de aprindere la distanță - Nu fumați.

Recipient presurizat: protejează de lumina soarelui și nu expunerea la temperaturi care depășesc 50°C, adică la lumini electrice. Nu străpunge și nu arde, nici măcar după utilizare.
Nu pulverizați pe o flacără goală sau pe orice material incandescent. Amestecuri inflamabile de gaz-aer pot apărea în recipiente goale.
Păstrează-l într-un loc uscat, răcoros, bine ventilat, fixat în avans, departe de sursele de căldură, flăcări, aprindere și lumina directă a soarelui.
1. Condiții pentru depozitare sigură, inclusiv orice incompatibilități Depozitare: Depozitare în condiții reci și uscate, în prize bine etanșate. Cerințe ce trebuie îndeplinite de depozite și receptacule:
Depozitează într-un loc cool.
Respectați reglementările oficiale privind depozitarea ambalajelor cu recipiente presurizate.
Informații despre depozitarea într-o singură facilitate comună: Nu este obligatorie.
Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: Niciuna.
2. Utilizarea finală specifică Nu există alte informații relevante disponibile.
7.2 



8.1 Parametri de controlSECȚIUNEA 8: Controlul expunerii/protecție personală



	Ingrediente cu valori limite care necesită monitorizare la locul de muncă:

	CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol

	IOELV (UE)
	Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm

	
	Piele

	WEL (Marea Britanie)
	Valoare pe termen lung: 308 mg/m³, 50 ppm

	
	Sk

	CAS: 64-17-5 etanol

	WEL (Marea Britanie)
	Valoare pe termen lung: 1920 mg/m³, 1000 ppm

	CAS: 106-97-8 butan

	WEL (Marea Britanie)
	Valoare pe termen scurt: 1810 mg/m³, 750 ppm
Valoare pe termen lung: 1450 mg/m³, 600 ppm Carc (dacă este mai mult de 0,1% din buta-1,3-dienă)

	CAS: 84-66-2 ftalat de dietil

	WEL (Marea Britanie)
	Valoare pe termen scurt: 10 mg/m³ Valoare pe termen lung: 5 mg/m³
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Lucrători DNEL Expunere pe termen lung efecte locale
Etanol (CAS 64-17-5)
Inhalare: 1900 mg/m³
Lucrători DNEL Expunere pe termen lung efecte sistemice
Etanol (CAS 64-17-5)
Inhalație: 950 mg/m³
Contact cu pielea: 343 mg/kg greutate/zi







(Continuarea la pagina 6)
EN

 	SECTION 9: Physical and chemical properties	
(Contd. on page 7)
EN


Consumatori DNEL Expunere acută/pe termen scurt
Etanol (CAS 64-17-5) Inhalare: 950 mg/m³
1. Controlul expunerii
1. Controale inginerești adecvate Asigurați o ventilație adecvată.
Măsuri individuale de protecție, cum ar fi echipamentul de protecție individuală
Măsuri generale de protecție și igienă: Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la sfârșitul serviciului. Protecție respiratorie: Folosiți un dispozitiv de protecție respiratorie adecvat în caz de ventilație insuficientă. Protecție pentru mâini

Mănuși de protecție

Materialul mănușii trebuie să fie impermeabil și rezistent la produs/substanță/preparat.
Materialul mănușilor
Selecția mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte caracteristici de calitate și variază de la un producător la altul.
Timpul de penetrare al materialului mănușilor
Timpul exact de perfuncție trebuie stabilit de producătorul mănușilor de protecție și trebuie respectat.
Timpii de penetrare determinați conform EN 16523-1:2015 nu sunt realizați în condiții practice. Prin urmare, se recomandă un timp maxim de uzură, care corespunde la 50% din timpul de penetrare.
Protecție pentru ochi/față nu este obligatorie.
Protecția corpului:

Îmbrăcăminte de protecție rezistentă chimic.





	9.1 Informații despre proprietățile fizice și chimice de bază Informații generale
Starea fizică	Aerosol
Culoare:	Nedeterminat
Miros:	Caracteristică
Pragul de miros:	Nedeterminat
Punctul de fierbere sau punctul de fierbere inițial și fierbere
Răspândire	Nu este disponibil.
Inflamabilitate	Aerosol extrem de inflamabil.
Limita inferioară și superioară de explozie
Mai jos:	Nedeterminat
Partea superioară:	Nedeterminat
Punct fierbinte:	Nedeterminat
Temperatura de auto-aprindere:	Nedeterminat
Temperatura de descompunere:	Nedeterminat
pH	Nedeterminat
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	Vâscozitate:

	Vâscozitatea cinematică	Nedeterminat

	Dinamic:	Nedeterminat

	Solubilitate

	Apă:	Nedeterminat

	Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică)	Nedeterminat

	Presiunea vaporilor:	Nedeterminat

	Densitate și/sau densitate relativă

	Densitate:	Nedeterminat

	Densitatea relativă	Nedeterminat

	Densitatea vaporilor	Nedeterminat

	9.2 Alte informații

	Aspect:

	Formă:	Aerosol

	Informații importante privind protecția sănătății și

	mediul și siguranța.

	Temperatura de auto-aprindere:	Produsul nu se aprinde singur.

	Proprietăți explozive:	Produsul nu este exploziv. Totuși, formarea

	Sunt posibile amestecuri explozive aer/vapori.

	Punct de noră/punct de clarificare:

	Proprietăți de oxidare	Nu oxidează

	Rata de evaporare	Nu este aplicabil

	Informații referitoare la clasele de pericole fizice

	Explozibili	Void

	Gaze inflamabile	Void

	Aerosoli	Aerosol extrem de inflamabil. Recipient presurizat:

	Poate exploda dacă este încălzit.

	Gaze oxidante	Void

	Gaze sub presiune	Void

	Lichide inflamabile	Void

	Solide inflamabile	Void

	Substanțe și amestecuri auto-reactive	Void

	Lichide piroforice	Void

	Solide piroforice	Void

	Substanțe și amestecuri care se autoîncălzesc	Void

	Substanțe și amestecuri care emit substanțe inflamabile

	Gaze în contact cu apa	Void

	Lichide oxidante	Void

	Solide oxidante	Void

	Peroxizi organici	Void

	Coroziv pentru metale	Void

	Explozibili desensibilizați	Void









EN
 	SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate	
1. Reactivitate stabilă în condiții normale
2. Stabilitate chimică Materialul este stabil în condiții normale.
(Continuare la pagina 8)
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Descompunerea termică / condiții ce trebuie evitate
Pentru a evita descompunerea termică, nu supraîncălzește. Stabil la temperatura mediului.
1. Posibilitatea unor reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.
2. Condiții de evitat
Produsul nu trebuie expus la temperaturi ridicate, scântei, flăcări și sarcini electrostatice.
3. Materiale incompatibile Agenți oxidanți
4. Produse periculoase de descompunere Nu sunt cunoscute produse periculoase.
10.3 


 	SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice	
11.1 Informații despre clasele de risc definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 Toxicitate acută Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

	Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:

	CAS: 64-17-5 etanol

	Oral
Inhalativ
	LD50
LC50/4 h (vapori)
	7.060 mg/kg (șobolanul)
20.000 mg/l (șobolani)


Coroziune/iritații ale pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Leziuni sau iritații grave ale ochilor Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Sensibilizare respiratorie sau cutanată Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Mutagenicitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Carcinogenicitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Toxicitate reproductivă Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. STOT-expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Expunerea repetată STOT Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Riscul de aspirație Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Informații toxicologice suplimentare:
Toxicitatea dozei repetate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
11.2 Informații despre alte pericole
	Proprietăți de perturbare endocrină

	Niciunul dintre ingrediente nu este menționat.



 	SECȚIUNEA 12: Informații ecologice	
12.1 Toxicitate

	Toxicitatea acvatică:

	CAS: 34590-94-8 (2-metoximetiletoxi)propanol

	EC50
EC50 (48h) LC50 (96h)
	1.000 mg/l (alge)
1.000 mg/l (Daphnia magna) 1.000 mg/l (fis)


12.2 Persistență și degradabilitate
(CAS: 64-17-5) Etanol
84% în 20 de zile Biodegradabil
12.3 Potențial bioacumulativ Nu există alte informații relevante disponibile.
12.4 Mobilitatea în sol Nu există alte informații relevante disponibile.
(Continuarea la pagina 9)
EN

[image: ] 	SECȚIUNEA 13: Considerente privind eliminarea	
13.1 Metode de tratare a deșeurilor Recomandare

Eliminați conform Regulamentelor Naționale.

Nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul casnic. Nu lăsați produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

Contactați producătorul pentru informații despre reciclare.

Ambalaje necurățate:
Recomandare: Eliminarea trebuie făcută conform reglementărilor oficiale.
Agenți recomandați de curățare: Apă, dacă este necesar, împreună cu agenți de curățare.

 	SECTION 14: Transport information	
(Contd. on page 10)
EN


1. Rezultatele evaluării PBT și vPvB PBT: Nu se aplică.
vPvB: Nu se aplică.
2. Proprietăți de perturbare endocrină
Produsul nu conține substanțe cu proprietăți de perturbare endocrină.
3. Alte efecte adverse Nu există alte informații relevante disponibile.
12.5 





[image: ][image: ]



	Catalogul european de deșeuri

	HP3
	Inflamabil










	14.1 Număr ONU sau număr de identificare ADR, IMDG, IATA
	
UN1950

	14.2 Denumirea oficială de transport al ONU
	

	ADR
	AEROSOLII DIN 1950

	IMDG
	AEROSOLI

	IATA
	AEROSOLI, inflamabili

	14.3 Clasă(e) de pericol de transport ADR



Clasă
	





2 gaze de 5°F.
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	Casă de discuri	2.1

	IMDG, IATA

[image: ]
Clasă	2.1 Gaze.
Casă de discuri	2.1

	14.4 Grupul de ambalare
ADR, IMDG, IATA	Void

	14.5 Pericole de mediu:	Nu se aplică.

	14.6 Precauții speciale pentru utilizator	Atenție: gaze.
Număr de identificare a pericolului (cod Kemler):	-
Numărul EMS:	F-D, S-U
Codul de depozitare	SW1 Protejat de sursele de căldură.
SW22 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru: Categoria A. Pentru AEROSOLI cu o capacitate peste 1 litru: Categoria B. Pentru AEROSOLI DE DEȘEU: Categoria C, fără spații de locuit.
Codul de segregare	SG69 Pentru AEROSOLI cu o capacitate maximă de 1 litru:
Segregarea pentru clasa a 9-a. Stow s-a "separat de" clasa 1, cu excepția diviziei 1.4.
Pentru AEROSOLI cu o capacitate peste 1 litru: Segregare conform subdiviziunii corespunzătoare a clasei 2. Pentru AEROSOLI DE DEȘEU:
Segregare în funcție de subdiviziunea corespunzătoare a clasei 2.

	14.7 Transport maritim în cantități mari conform IMO
Instrumente	Nu se aplică.

	Transport/Informații suplimentare:

	ADR

	Cantități limitate (LQ)	1L

	Mărimi exceptate (EQ)	Cod: E0

	Nu este permis ca cantitate exceptată

	Categoria transport	2

	Cod de restricție a tunelului	D

	IMDG

	Cantități limitate (LQ)	1L

	Mărimi exceptate (EQ)	Cod: E0

	Nu este permis ca cantitate exceptată

	"Reglementare Model" ONU:	AEROSOLII ONU 1950, 2.1
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 	SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare	
15.1 Reglementări/legislația privind siguranța, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului
Regulamentul REACH 1907/2006/CE Regulamentul (UE) 2020/878
Regulamentul CLP 1272/2008/CE
Produsul este clasificat conform Directivei 75/324/EEC (ADD) și a modificărilor sale, deoarece este un produs de distribuire aerosol.
Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă.
Directiva Consiliului 94/33/CE privind protecția tinerilor la locul de muncă, așa cum a fost modificată.
Directiva 92/85/CEE privind introducerea măsurilor care să încurajeze îmbunătățirea siguranței și sănătății la locul de muncă a lucrătorilor însărcinați și a celor care au născut recent sau alăptează, așa cum a fost modificat
Directiva 2012/18/UE
Substanțe periculoase denumite - ANEXA I Nu conține substanțe denumite.
Categoria Seveso P3a P3a AEROSOLI INFLAMABILI
Cantitate de calificare (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 150 t Cantitate de calificare (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 500 t REGULAMENT (CE) Nr. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricție: 3

	DIRECTIVA 2011/65/UE privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice – Anexa II

	Niciunul dintre ingrediente nu este menționat.


REGULAMENTUL (UE) 2019/1148
	Anexa I - PRECURSORI DE EXPLOZIBILI RESTRICȚIONAȚI (Valoare limită superioară pentru licențiere conform articolului 5(3))

	Niciunul dintre ingrediente nu este menționat.

	ANEXA II - PRECURSORI AI EXPLOZIBILILOR RAPORTABILI

	Niciunul dintre ingrediente nu este menționat.

	Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii medicamentelor

	Niciunul dintre ingrediente nu este menționat.

	Regulamentul (CE) nr. 111/2005 stabilește reguli pentru monitorizarea comerțului dintre Comunitate și țările terțe cu precursori de medicamente

	Niciunul dintre ingrediente nu este menționat.


Reglementări naționale:
Alte reglementări, limitări și reglementări prohibitive

	Substanțe de interes foarte ridicat (SVHC) conform REACH, Articolul 57

	Nu conține substanțe de mare îngrijorare (SVHC).


15.2 Evaluarea siguranței chimice: Nu a fost realizată nicio evaluare a siguranței chimice.

 	SECȚIUNEA 16: Alte informații	 Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Totuși, acest lucru nu constituie o garanție pentru anumite caracteristici ale produsului și nu va constitui o relație contractuală valabilă din punct de vedere legal.
(Continuare la pagina 12)
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Expresii relevante
H220 Gaz extrem de inflamabil.
H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.
H280 conține gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit. H317 poate provoca o reacție alergică cutanată.
H319 Provoacă iritații grave la ochi. H400 Foarte toxic pentru viața acvatică.
H410 Foarte toxic pentru viața acvatică, cu efecte de lungă durată. H411 Toxic pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată.
Sfaturi de antrenament
Ar trebui oferită angajaților instruire adecvată privind siguranța în manipularea, depozitarea și conversia produsului, pe baza tuturor informațiilor existente.
Departamentul care emite SDS:
[image: ]SUSTCHEM S.A.
Departamentul REACH & Servicii Chimice
A: 144, 3 septembrie, GR 112 51 | Atena, Grecia T: +30 210 8252510 | F: +30 210 8252575
W: www.sustchem.gr | E: info@suschem.gr
Abrevieri și acronime:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Acord European privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe șosea)
IMDG: Codul Maritim Internațional pentru Mărfuri Periculoase IATA: Asociația Internațională a Transportului Aerian
GHS: Sistemul Global Armonizat de Clasificare și Etichetare a Substanțelor Chimice EINECS: Inventarul European al Substanțelor Chimice Comerciale Existente ELINCS: Lista Europeană a Substanțelor Chimice Notificate
CAS: Chemical Abstracts Service (divizia American Chemical Society) LC50: Concentrație letală, 50%
LD50: Doză letală, 50 la sută
PBT: SVHC persistent, bioacumulativ și toxic: Substanțe de îngrijorare foarte ridicată vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ Flam. Gaz 1A: Gaze inflamabile – Categoria 1A Aerosol 1: Aerosoli – Categoria 1
Presă. Gaz (Comp.): Gaze sub presiune – Gaz comprimat Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2
Iritație oculară. 2: Leziuni grave ale ochilor/iritații oculare – Categoria 2 Sensibilizări ale pielii. 1: Sensibilizare a pielii – Categoria 1
Sensurile pielii 1B: Sensibilizarea pielii – Categoria 1B
Acvatic acut 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut – Categoria 1 Cronic acvatic 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 1 Cronic acvatic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 2
EN
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